{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Опросный лист YAMAL-Mini"],"not_rendered":{"charts":0,"images":37,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":23,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"row_number_cap","date_system":"1900"}

{"sheet":"Опросный лист YAMAL-Mini","index":0,"n_rows":158,"n_cols":11,"rows_kept":158,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,3],[20,4,20,6],[57,2,57,3],[57,4,57,5],[63,2,63,5],[55,2,55,5],[58,2,58,3],[58,4,58,5],[56,2,56,3],[56,4,56,5],[104,3,104,5],[99,2,99,3],[99,4,99,5],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[78,2,78,3],[78,4,78,5],[82,2,82,3],[82,4,82,5],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[45,2,45,5],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[23,1,23,2],[35,2,35,5],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,5],[50,2,50,5],[7,1,7,6],[29,1,29,6],[30,2,30,5],[9,2,9,3],[12,2,12,3],[16,1,16,6],[21,1,21,2],[12,5,12,6],[13,2,13,6],[17,1,17,2],[22,5,22,6],[22,1,22,2],[21,5,21,6],[23,5,23,6],[9,5,10,6],[9,4,10,4],[10,2,10,3],[17,5,17,6],[106,2,106,5],[66,2,66,3],[66,4,66,5],[73,2,73,3],[73,4,73,5],[77,2,77,5],[70,2,70,5],[81,2,81,5],[85,2,85,5],[88,2,88,3],[88,4,88,5],[90,2,90,5],[92,2,92,3],[92,4,92,5],[98,2,98,5],[96,2,96,3],[96,4,96,5],[122,1,122,2],[122,3,122,6],[116,2,116,5],[114,2,114,3],[114,4,114,5],[110,2,110,5],[118,2,118,3],[118,4,118,5],[119,2,119,3],[119,4,119,5],[113,2,113,5]],"read":"row_number_cap"}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ОПРОСНЫЙ ЛИСТ"]
[]
[null,"Проектировщик:",null,null,"Проектная организация:"]
[null,"Город:"]
[null,"Контактный телефон:",null,null,"Конечный заказчик:"]
[null,"Дата заполнения:",null,null,"Стадия проекта:"]
[null,"Наименование объекта:"]
[]
[]
[null,"ОБЩИЕ ДАННЫЕ"]
[null,"Наименование системы",null,"П1","Тип установки","приточная"]
[null,null,"Приточная часть:","расход воздуха, м³/ч",null,"сопротивление сети, Па"]
[null,null,"Вытяжная часть:","расход воздуха, м³/ч",null,"сопротивление сети, Па"]
[]
[null,"Исполнение",null,"BT","Внутренние панели","оцинкованная сталь"]
[null,"Расположение установки",null,"в помещении","Наружные панели","оцинкованная сталь"]
[null,"Взрывозащищенное исполнение:",null,"нет","Автоматика","КИПиА и шкаф отдельно"]
[null,"Исполнение",null,"LX","Внутренние панели:","оцинкованная сталь"]
[null,"Расположение установки",null,"в помещении","Наружные панели","с порошковым покрытием"]
[null,"Взрывозащищенное исполнение:",null,"нет","Автоматика:","встроенная автоматика"]
[]
[]
[null,"ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ"]
[null,null,"Вход воздуха"]
[null,null,"Клапан:","с обогревом","Гибкая вставка:","да"]
[null,null,"Привод:",null,"230 V с пружинным возвратом"]
[null,null,"Направление входа в установку:",null,"по оси"]
[]
[null,null,"Секция рециркуляции"]
[null,null,"Вход рециркуляционного воздуха:",null,"сверху"]
[null,null,"Поддерживаемый параметр:",null,"температура смеси, °С"]
[null,null,"Значение параметра:"]
[]
[null,null,"Фильтр панельный"]
[null,null,"1-ая ступень","G4_","Материал:","гофрир.полиэстер"]
[null,null,"2-ая ступень","-","Материал:"]
[null,null,"3-я ступень","-","Материал:"]
[]
[null,null,"Фильтр карманный"]
[null,null,"1-ая ступень","F7","Исполнение:","общепромышленное"]
[null,null,"2-ая ступень","-","Исполнение:"]
[null,null,"3-я ступень","-","Исполнение:"]
[]
[null,null,"Блок сверхчистых фильтров"]
[null,null,"1-ая ступень","-","Исполнение:"]
[null,null,"2-ая ступень","-","Исполнение:"]
[null,null,"3-я ступень","-","Исполнение:"]
[]
[null,null,"Теплоутилизатор"]
[null,null,"Тип теплоутилизатора:",null,"пластинчатый"]
[null,null,"Материал:",null,"стандарт"]
[null,null,"Наружний воздух",null,"Вытяжной воздух"]
[null,null,"расход, м³/ч",null,"расход, м³/ч"]
[null,null,"температура, °С",null,"температура, °С"]
[null,null,"отн.влажность, %",null,"отн.влажность, %"]
[]
[null,null,"Жидкостный воздухонагреватель (1-я ступень)"]
[null,null,"Теплоноситель:","пропиленгликоль","Концентрация, %"]
[null,null,"Материал труб:","нержавеющая сталь","Ламели:","алюминий"]
[null,null,"Параметры воздуха",null,"Параметры жидкости"]
[null,null,"температура на входе, °С",null,"температура подачи, °С"]
[null,null,"температура на выходе, °С",null,"температура обратки, °С"]
[]
[null,null,"Жидкостный воздухонагреватель (2-я ступень)"]
[null,null,"Теплоноситель:","вода","Концентрация, %"]
[null,null,"Материал труб:","медь","Ламели:","алюминий"]
[null,null,"Параметры воздуха",null,"Параметры жидкости"]
[null,null,"температура на входе, °С",null,"температура подачи, °С"]
[null,null,"температура на выходе, °С",null,"температура обратки, °С"]
[]
[null,null,"Электрический воздухонагреватель (1-я ступень)"]
[null,null,"Материал нагревательных элементов (ТЭНов):",null,"сталь"]
[null,null,"Температура на входе, °С",null,"Температура на выходе, °С"]
[]
[null,null,"Электрический воздухонагреватель (2-я ступень)"]
[null,null,"Материал нагревательных элементов (ТЭНов):",null,"сталь"]
[null,null,"Температура на входе, °С",null,"Температура на выходе, °С"]
[]
[null,null,"Воздухоохладитель фреоновый"]
[null,null,"Температура на входе, °С",null,"Температура на выходе, °С"]
[null,null,"Отн.влажность на входе, %",null,"Тип фреона:","R410A"]
[null,null,"Холодильная машина:",null,"компрессорно-конденсаторный блок"]
[]
[null,null,"Воздухоохладитель жидкостный"]
[null,null,"Холодоноситель:","вода","Концентрация:"]
[null,null,"Параметры воздуха",null,"Параметры жидкости"]
[null,null,"температура на входе, °С",null,"температура на входе, °С"]
[null,null,"отн.влажность на входе, %",null,"температура на выходе, °С"]
[null,null,"температура на выходе, °С"]
[null,null,"Холодильная машина:",null,"чиллер"]
[]
[null,null,"Вентилятор"]
[null,null,"Приточная часть",null,"Вытяжная часть"]
[null,null,"Расход воздуха, м³/ч",{"$f":"E19","v":0},"Расход воздуха, м³/ч",{"$f":"E20","v":0}]
[null,null,"Сопротивление сети, Па",{"$f":"G19","v":0},"Сопротивление сети, Па",{"$f":"G20","v":0}]
[null,null,"Резерв блока вентилятора:","не требуется","Резерв блока вентилятора:","не требуется"]
[null,null,"Резерв внутри блока:","не требуется","Резерв внутри блока:","не требуется"]
[null,null,"Описание режимов работы (если требуется несколько):"]
[]
[null,null,"Увлажнитель паровый"]
[null,null,"Начальный параметр:","отн.влажность, %","Значение параметра:"]
[null,null,"Конечный параметр:","отн.влажность, %","Значение параметра:"]
[]
[null,null,"Шумоглушитель"]
[null,null,"Со стороны улицы:","не требуется","Со стороны помещения:","1000мм"]
[]
[null,null,"Блок обеззараживания воздуха"]
[null,null,"Требуемая объемная бактерицидная доза, Дж/м³"]
[]
[null,null,"Выход воздуха"]
[null,null,"Клапан:","нет","Гибкая вставка:","да"]
[null,null,"Привод:",null,"-"]
[null,null,"Направление выхода из установки:",null,"по оси"]
[]
[]
[null,"Дополнительные требования:"]
[]
[]
[]
[null,"местоST",null,"на_улице","в_помещении"]
[null,"на_улице",null,"отдельно","отдельно"]
[null,"в_помещении",null,null,"встроен в вент.блок"]
[]
[]
[]
[null,"Тип","-","G2","G3","G4","F5","F6","F7","F8","F9"]
[null,"-","-","металлич.сетки","стекловолокно","стекловолокно","стекловолокно","гофрир.полиэстер","гофрир.полиэстер","гофрир.полиэстер","гофрир.полиэстер"]
[null,"G2_",null,null,"гофрир.полиэстер","гофрир.полиэстер","гофрир.полиэстер","угольный","угольный","угольный","угольный"]
[null,"G3_",null,null,"пенополиуретан","пенополиуретан","пенополиуретан"]
[null,"G4_",null,null,"угольный","угольный","угольный"]
[null,"F5_"]
[null,"F6_"]
[null,"F7_"]
[null,"F8_"]
[null,"F9_"]
[]
[]
[null,"Взрывозащита_ST","да_","нет_"]
[null,"да_","КИПиА и шкаф отдельно","КИПиА и шкаф отдельно"]
[null,"нет_",null,"КИПиА установлены на корпусе"]
[]
[]
[null,"Взрывозащита_LX","да","нет"]
[null,"да","КИПиА и шкаф отдельно","КИПиА установлены на корпусе"]
[null,"нет",null,"встроенная автоматика"]
[]
[]
[null,"Теплоутилизатор","пластинчатый","ротороный","с промежуточным теплоносителем"]
[null,"пластинчатый","стандарт","стандарт","-"]
[null,"ротороный","с эпоксидным покрытием","с эпоксидным покрытием"]
[null,"с_промежуточным_теплоносителем","нержавеющая сталь"]