{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Опросный лист YAMAL"],"not_rendered":{"charts":0,"images":42,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":23,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"row_number_cap","date_system":"1900"}

{"sheet":"Опросный лист YAMAL","index":0,"n_rows":181,"n_cols":12,"rows_kept":181,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[102,2,102,3],[102,4,102,5],[136,1,136,2],[136,3,136,6],[116,2,116,5],[120,2,120,5],[130,2,130,5],[128,2,128,3],[128,4,128,5],[124,2,124,5],[132,2,132,3],[132,4,132,5],[133,2,133,3],[133,4,133,5],[127,2,127,5],[110,3,110,5],[28,1,28,2],[112,2,112,5],[72,2,72,3],[72,4,72,5],[79,2,79,3],[79,4,79,5],[83,2,83,5],[76,2,76,5],[87,2,87,5],[91,2,91,5],[94,2,94,3],[94,4,94,5],[96,2,96,5],[98,2,98,3],[98,4,98,5],[104,2,104,5],[22,1,22,2],[21,5,21,6],[23,5,23,6],[9,5,10,6],[9,4,10,4],[10,2,10,3],[17,5,17,6],[20,5,20,6],[23,1,23,2],[56,2,56,5],[7,1,7,6],[35,1,35,6],[36,2,36,5],[9,2,9,3],[12,2,12,3],[16,1,16,6],[20,3,20,4],[21,1,21,2],[12,5,12,6],[13,2,13,6],[17,1,17,2],[25,5,25,6],[20,1,20,2],[26,1,26,2],[22,5,22,6],[24,1,24,2],[26,5,26,6],[27,5,27,6],[25,1,25,2],[27,1,27,2],[51,2,51,5],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[41,2,41,5],[42,2,42,3],[42,4,42,5],[44,2,44,3],[44,4,44,5],[43,2,43,3],[43,4,43,5],[46,2,46,5],[105,2,105,3],[105,4,105,5],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[84,2,84,3],[84,4,84,5],[88,2,88,3],[88,4,88,5],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[63,2,63,3],[63,4,63,5],[69,2,69,5],[61,2,61,5],[64,2,64,3],[64,4,64,5],[62,2,62,3],[62,4,62,5]],"read":"row_number_cap"}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ОПРОСНЫЙ ЛИСТ - YAMAL"]
[]
[null,"Проектировщик:",null,null,"Проектная организация:"]
[null,"Город:"]
[null,"Контактный телефон:",null,null,"Конечный заказчик:"]
[null,"Дата заполнения:",null,null,"Стадия проекта:"]
[null,"Наименование объекта:"]
[]
[]
[null,"ОБЩИЕ ДАННЫЕ"]
[null,"Наименование системы",null,"П1","Тип установки","приточная"]
[null,null,"Приточная часть:","расход воздуха, м³/ч",null,"сопротивление сети, Па"]
[null,null,"Вытяжная часть:","расход воздуха, м³/ч",null,"сопротивление сети, Па"]
[]
[null,"Исполнение",null,"BT","Внутренние панели","оцинкованная сталь"]
[null,"Расположение установки",null,"в помещении","Наружные панели","оцинкованная сталь"]
[null,"Взрывозащищенное исполнение:",null,"нет","Автоматика","КИПиА и шкаф отдельно"]
[null,"Частотный преобразователь",null,"отдельно"]
[null,"Исполнение",null,"ST","Внутренние панели","оцинкованная сталь"]
[null,"Расположение установки:",null,"на_улице","Наружные панели","с порошковым покрытием"]
[null,"Взрывозащ. исполнение (ЧП только отдельно):",null,"нет_","Автоматика:","КИПиА установлены на корпусе"]
[null,"Частотный преобразователь:",null,"отдельно"]
[null,"Исполнение",null,"LX","Внутренние панели:","оцинкованная сталь"]
[null,"Расположение установки",null,"в помещении","Наружные панели и рама","с порошковым покрытием"]
[null,"Взрывозащ. исполнение (ЧП только отдельно):",null,"нет","Автоматика:","встроенная автоматика"]
[null,"Частотный преобразователь:",null,"встроен в вент.блок"]
[]
[]
[null,"ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ"]
[null,null,"Вход воздуха"]
[null,null,"Клапан:","с обогревом","Гибкая вставка:","да"]
[null,null,"Привод:",null,"230 V с пружинным возвратом"]
[null,null,"Направление входа в установку:",null,"по оси"]
[]
[null,null,"Секция рециркуляции"]
[null,null,"Вход рециркуляционного воздуха:",null,"сверху"]
[null,null,"Поддерживаемый параметр:",null,"температура смеси, °С"]
[null,null,"Значение параметра:"]
[]
[null,null,"Фильтр панельный"]
[null,null,"1-ая ступень","G4_","Материал:","гофрир.полиэстер"]
[null,null,"2-ая ступень","-","Материал:"]
[null,null,"3-я ступень","-","Материал:"]
[]
[null,null,"Фильтр карманный"]
[null,null,"1-ая ступень","F7","Исполнение:","общепромышленное"]
[null,null,"2-ая ступень","-","Исполнение:"]
[null,null,"3-я ступень","-","Исполнение:"]
[]
[null,null,"Блок сверхчистых фильтров"]
[null,null,"1-ая ступень","-","Исполнение:"]
[null,null,"2-ая ступень","-","Исполнение:"]
[null,null,"3-я ступень","-","Исполнение:"]
[]
[null,null,"Теплоутилизатор"]
[null,null,"Тип теплоутилизатора:",null,"пластинчатый"]
[null,null,"Материал:",null,"стандарт"]
[null,null,"Наружный воздух",null,"Вытяжной воздух"]
[null,null,"расход, м³/ч",null,"расход, м³/ч"]
[null,null,"температура, °С",null,"температура, °С"]
[null,null,"отн.влажность, %",null,"отн.влажность, %"]
[]
[null,null,"Жидкостный воздухонагреватель (1-я ступень)"]
[null,null,"Теплоноситель:","пропиленгликоль","Концентрация, %"]
[null,null,"Материал труб:","нержавеющая сталь","Ламели:","алюминий"]
[null,null,"Параметры воздуха",null,"Параметры жидкости"]
[null,null,"температура на входе, °С",null,"температура подачи, °С"]
[null,null,"температура на выходе, °С",null,"температура обратки, °С"]
[]
[null,null,"Жидкостный воздухонагреватель (2-я ступень)"]
[null,null,"Теплоноситель:","вода","Концентрация, %"]
[null,null,"Материал труб:","медь","Ламели:","алюминий"]
[null,null,"Параметры воздуха",null,"Параметры жидкости"]
[null,null,"температура на входе, °С",null,"температура подачи, °С"]
[null,null,"температура на выходе, °С",null,"температура обратки, °С"]
[]
[null,null,"Электрический воздухонагреватель (1-я ступень)"]
[null,null,"Материал нагревательных элементов (ТЭНов):",null,"сталь"]
[null,null,"Температура на входе, °С",null,"Температура на выходе, °С"]
[]
[null,null,"Электрический воздухонагреватель (2-я ступень)"]
[null,null,"Материал нагревательных элементов (ТЭНов):",null,"сталь"]
[null,null,"Температура на входе, °С",null,"Температура на выходе, °С"]
[]
[null,null,"Воздухоохладитель фреоновый"]
[null,null,"Температура на входе, °С",null,"Температура на выходе, °С"]
[null,null,"Отн.влажность на входе, %",null,"Тип фреона:","R410A"]
[null,null,"Холодильная машина:",null,"компрессорно-конденсаторный блок"]
[]
[null,null,"Воздухоохладитель жидкостный"]
[null,null,"Холодоноситель:","вода","Концентрация:"]
[null,null,"Параметры воздуха",null,"Параметры жидкости"]
[null,null,"температура на входе, °С",null,"температура на входе, °С"]
[null,null,"отн.влажность на входе, %",null,"температура на выходе, °С"]
[null,null,"температура на выходе, °С"]
[null,null,"Холодильная машина:",null,"чиллер"]
[]
[null,null,"Вентилятор"]
[null,null,"Приточная часть",null,"Вытяжная часть"]
[null,null,"Расход воздуха, м³/ч",{"$f":"E19","v":0},"Расход воздуха, м³/ч",{"$f":"E20","v":0}]
[null,null,"Сопротивление сети, Па",{"$f":"G19","v":0},"Сопротивление сети, Па",{"$f":"G20","v":0}]
[null,null,"Резерв блока вентилятора:","не требуется","Резерв блока вентилятора:","не требуется"]
[null,null,"Резерв внутри блока:","не требуется","Резерв внутри блока:","не требуется"]
[null,null,"Описание режимов работы (если требуется несколько):"]
[]
[null,null,"Увлажнитель паровый"]
[null,null,"Начальный параметр:","отн.влажность, %","Значение параметра:"]
[null,null,"Конечный параметр:","отн.влажность, %","Значение параметра:"]
[]
[null,null,"Увлажнитель сотовый"]
[null,null,"Начальный параметр:","отн.влажность, %","Значение параметра:"]
[null,null,"Конечный параметр:","отн.влажность, %","Значение параметра:"]
[]
[null,null,"Увлажнитель форсуночный"]
[null,null,"Начальный параметр:","отн.влажность, %","Значение параметра:"]
[null,null,"Конечный параметр:","отн.влажность, %","Значение параметра:"]
[]
[null,null,"Шумоглушитель"]
[null,null,"Со стороны улицы:","не требуется","Со стороны помещения:","1000мм"]
[]
[null,null,"Блок обеззараживания воздуха"]
[null,null,"Требуемая объемная бактерицидная доза, Дж/м³"]
[]
[null,null,"Выход воздуха"]
[null,null,"Клапан:","нет","Гибкая вставка:","да"]
[null,null,"Привод:",null,"-"]
[null,null,"Направление выхода из установки:",null,"по оси"]
[]
[]
[null,"Дополнительные требования:"]
[]
[]
[]
[null,"местоST",null,"на_улице","в_помещении"]
[null,"на_улице",null,"отдельно","отдельно"]
[null,"в_помещении",null,null,"встроен в вент.блок"]
[]
[]
[]
[null,"Тип","-","G2","G3","G4","F5",null,"F6","F7","F8","F9"]
[null,"-","-","металлич.сетки","стекловолокно","стекловолокно","стекловолокно",null,"гофрир.полиэстер","гофрир.полиэстер","гофрир.полиэстер","гофрир.полиэстер"]
[null,"G2_",null,null,"гофрир.полиэстер","гофрир.полиэстер","гофрир.полиэстер",null,"угольный","угольный","угольный","угольный"]
[null,"G3_",null,null,"пенополиуретан","пенополиуретан","пенополиуретан"]
[null,"G4_",null,null,"угольный","угольный","угольный"]
[null,"F5_"]
[null,"F6_"]
[null,"F7_"]
[null,"F8_"]
[null,"F9_"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Взрывозащита_ST","да_","нет_"]
[null,"да_","КИПиА и шкаф отдельно","КИПиА и шкаф отдельно"]
[null,"нет_",null,"КИПиА установлены на корпусе"]
[]
[]
[null,"Взрывозащита_LX","да","нет"]
[null,"да","КИПиА и шкаф отдельно","КИПиА установлены на корпусе"]
[null,"нет",null,"встроенная автоматика"]
[]
[]
[null,"Теплоутилизатор","пластинчатый","ротороный","с промежуточным теплоносителем"]
[null,"пластинчатый","стандарт","стандарт","-"]
[null,"ротороный","с эпоксидным покрытием","с эпоксидным покрытием"]
[null,"с_промежуточным_теплоносителем","нержавеющая сталь"]